|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VORKHEFTRUCKCHAUFFEUR** | | | |
| ***Context***  De vorkheftruckchauffeur komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen opslag voor uitgangsmateriaal en/of (eind)producten. De functiehouder is verantwoordelijk voor het transporteren van goederen met behulp van een (vork)heftruck, zodanig dat de goederen tijdig en op de juiste plaats beschikbaar zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en volgens geldende (veiligheids-)voorschriften. | | | |
| ***Organisatie***  Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende.  Geeft leiding aan : niet van toepassing. | | | |
| ***Resultaatgebieden*** | ***Taken*** | | ***Resultaatindicatoren*** |
| 1. Transporteren van goederen. | - lossen en laden van pallets, kratten, etc. in en uit vrachtwagens;  - controleren van te lossen en laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantiteit) en signaleren van afwijkingen naar leidinggevende;  - transporteren van goederen van en naar aangegeven plaatsen binnen het bedrijf;  - nemen van (bepaalde) monsters volgens voorschrift t.b.v. kwaliteitscontrole. | | - conform instructie, procedure;  - tijdigheid van getransporteerde goederen en juistheid opslag­locatie;  - zorgvuldigheid en snelheid van handelen bij werkzaamheden;  - kwaliteit van controles;  - juistheid van monstername. |
| 2. Gebruikersonderhoud aan hefmiddelen. | - schoonhouden van apparatuur;  - dagelijks (preventief) onderhoud d.m.v. controleren van peil- en meterstanden, etc.  - signaleren van dreigende (ver)storingen aan leidinggevende. | | - conform procedure;  - kwaliteit van gebruikersonderhoud;  - tijdigheid van signalering dreigende verstoringen. |
| ***Bezwarende omstandigheden*** | | | |
| - Uitoefenen van kracht (incidenteel) bij het handmatig verplaatsen van goederen.  - Inspannende houding bij besturen van heftruck.  - Hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten) en tocht.  - Kans op letsel bij transportwerkzaamheden. | | | |
| Datum: december 2013 | | Functiegroep: D | |

mj/gn/030114

F131160