|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNCTIEPROFIEL: ALGEMEEN TECHNISCH MEDEWERKER** | | | |
| ***Context***  De algemeen technisch medewerker komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen technische dienst. De functiehouder wordt ingezet op alle onderhouds-, reparatie- en kleine nieuwbouwwerkzaamheden van (bouw-)technische aard binnen het bedrijf. Daarnaast assisteert hij/zij externe aannemers. De werkzaamheden worden onder toezicht uitgevoerd. | | | |
| ***Organisatie***  Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende.  Geeft leiding aan : niet van toepassing. | | | |
| ***Resultaatgebieden*** | ***Taken*** | | ***Resultaatindicatoren*** |
| 1. Uitvoering bouw­kundige werkzaam­heden. | - uitvoeren van bouwtechnische (nood-)reparaties (vloeren, wanden, deuren, kozijnen, etc.);  - graven van sleuven, repareren en ontstoppen van rioleringen, onderhouden van afrasteringen, e.d.;  - registreren van verrichte werkzaamheden naar soort en tijdsbesteding. | | - conform opdracht, procedure;  - kwaliteit en snelheid uitgevoerde werkzaamheden;  - tijdigheid, juistheid en volledig­heid vastlegging informatie. |
| 2. Voorraadbeheer en gebruikersonderhoud. | - signaleren van benodigde voorraadaanvullingen en benodigdheden voor bepaalde karweien bij de leidinggevende;  - beheren van voorraad hulpmiddelen (verbruiksartikelen, plaatmateriaal, hout, e.d.);  - beheren en schoonhouden van de eigen werkruimte, apparatuur en gereedschappen. | | - tijdigheid signalering voorraad­aanvullingen en benodigdheden;  - orde en netheid van de werkruimte. |
| ***Bezwarende omstandigheden*** | | | |
| - Uitoefenen van kracht bij het hanteren van zware materialen en gereedschappen en bij bepaalde bewerkingen zoals hak-, breek- en graafwerk.  - Gedwongen houdingen zoals bukken, reiken, boven macht werken, op knieën werken, etc. bij het verrichten van diverse werkzaamheden.  - Hinder van temperatuurswisselingen, lawaai van machines, vuil, stof en weersinvloeden bij buitenwerk.  - Kans op letsel door het werken met houtbewerkingsmachines en scherp gereedschap en door vallen van ladders, steigers of daken. | | | |
| Datum: december 2013 | | Functiegroep: F | |

*NB: Het functieniveau is uitsluitend gebaseerd op bovenstaand functieprofiel*